* Election du leader
* Géo redondance
* Comment se fait l’élection du NRF leader
* Chaque NF lorsqu’il se connecte sur le réseau réalise un Discovery et vient s’enregistré au près du NRF
* Si deux des 3 NRF tombe le 3 ème ne peut pas prendre le relais sans isolation des deux autres
* Comment se fait l’isolation
* Au bout de x retry si je n’ai pas la réponse du heartbeat utilise tel route

Configuration **1+1+1**

**1+1+0**

**1+0+0**

Heartbeat

Heartbeat

**5G Network repository Fonction**

Cache : X minutes

**NRF Georedundancy**

Algorithme

Leader election

Heartbeat

NRF 1

NRF 1

NRF 1